**Техническа спецификация**

**Обособена позиция №1 - Доставка и монтаж на спортни съоръжения**

При изпълнение на доставката и монтажа на спортните съоръжения следва да се спазват следните технически спецификации:

1. **Подобект: "Фитнес уреди на открито, пейки"**

**1 бр.** Уред за ръце, крака и талия /крос тренажор/ Фитнес съоръжение имитиращо движенията при ски крос - кънтри, може да бъде използвано от двама. Размерите му са 140/52см. Разположено е в средата на настилка за безопасност с размери 295/10см. (или съвместим).

**1 бр.** Уред за раменна част и ръце Комбинирано фитнес съоръжение включващо лост, халки, успоредка и въртяща се платформа. Размерите му са 394/200см. Разположено е в средата на настилка за безопасност с размери 450/300см.

**1 бр.** Уред за коремната област. Подобно на лежанка съоръжение с удобни греди за упора на ръце или крака в зависимост от упражнението. Размери: 240/70см, настилка за безопасност: 340/170см.

**1 бр.** Уред за крака и талията. Комбинирано фитнес съоръжение за двама,, включващо степер и въртящ се стол за трениране на гърба. Размери: 162/82см, настилка за безопасност: 260/180см. (или съвместим).

**1 бр.** Уред за ръце и крака, Съоръжението е комбинирано за двама души и е предвидено за хора в неравностойно положение. От едната му страна могат за бъдат тренирани китките и ставите, а от другата горната част на тялото и краката. Размери: 161/72см, настилка за безопасност: 340/190см. Уредът може да се ползва от инвалиди. (или съвместим).

**1 бр.** Уред за крака и талия Фитнес съоръжение и за инвалиди трениращо ръцете и краката. Размери: 124/76см, настилка за безопасност: 275/176см. Уредът може да се ползва от инвалиди. (или съвместим).

**1 бр.** Уред за коремната област. Комбинирано фитнес съоръжение за двама. Тренира бедрените мускули посредством изтласкване на цялото тяло намиращо се на седалка - махало. Размери: 230/50см, настилка за безопасност: 530/150см. (или съвместим).

**1 бр.** Уред за крака и талията. Фитнес съоръжение за безконтактно имитиране на ходене посредством две степенки - махало. Размери: 123/72,5см, настилка за безопасност: 150/150см. (или съвместим).

**1 бр.** Уред за крака и талията. Тай Чи Колела насърчава гъвкавостта в областта на раменете, ръцете и китките. Чудесно за загряване преди тренировка. Помага за предотвратяване на артрит. Уредът може да се ползва от инвалиди.

**45 м/лин.** Градински бетонов бордюр 8/16/50см. /сив/ вкл. основа от земновлажен разтвор

**55 м/2.** Ударопоглъщаща настилка включително: бетонова основа 10см. Излята до кота - 4см. От ниво "легнал" градински бордюр, лепило, каучукови плочи дебелина 4см, отговарящи на сертификат EN1177.

**Градинско обoрудване и елементи – Спецификация:**

**16 бр.** Пейки р-р 180/100/81мм, седалка и облегалка от имрегнирано дърво, метална конструкция Ф42мм.

**11 бр.** Кошчета на "люлееща" се ос. С капацитет 35л от поцинкована черна ламарина 2мм.

**22 м/2.** Бетонови плочи 40/40/5см. /сиви/. За достъп до детска площадка вкл. основа от земновлажен разтвор и армировка Ф5мм.

**Обособена позиция №1 - Доставка и монтаж на спортни съоръжения**

1. **Подобект: "Тенис на маса"**

**85 м/2.** Шлайфан бетон клас B25, (вкл. армировъчна мрежа заварена 20/20см. Ф6, полиетиленово фолио, Лепилен състав - 0.125 l/m2, полипропиленови фибри 150 – 900 g/m3, повърхностен втвърдител – 4 kg/m2, импрегнатор – 0.100 l/m2, профил за организиране на дилатационна фуга – с монтажни елементи, полиуретанов пълнител за фуги).

**2 бр.** Маса за тенис 8,5х4,4 м. Свободно пространство, за деца над 10 г. Отговаряща на сертификат EN1176,, размери 2,73/0,76/1,52м.

**37 м/лин.** Градински бетонов бордюр 8/16/50 см сив, вкл. основа от земновлажен разтвор.

|  |
| --- |
| Изготвил: /п/ |
| ланд. арх. Росен Гурков |
| /управител на "СТУДИО ГУРКОВ" ЕООД/ |